[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 ospf database network

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf database network [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているネットワークLSA（タイプ2LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | リンク状態ID（Link State ID欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf database network ↓

                OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process *null*)

                    Network-LSA (Area 0.0.0.0)

      LS age: 1235
      LS Type: Network-LSA
      Link State ID: 0.0.0.220
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 0x8000002E
      Checksum: 0x905A
      Length: 32
      Options: 0x000033 (DC|R|-|-|E|V6)
        Attached Router: 1.1.1.1
        Attached Router: 3.3.3.3

      LS age: 441
      LS Type: Network-LSA
      Link State ID: 0.0.0.210
      Advertising Router: 2.2.2.2
      LS Seq Number: 0x80000031
      Checksum: 0xCD44
      Length: 32
      Options: 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
        Attached Router: 2.2.2.2
        Attached Router: 1.1.1.1

      LS age: 1186
      LS Type: Network-LSA
      Link State ID: 0.0.0.230
      Advertising Router: 2.2.2.2
      LS Seq Number: 0x8000002E
      Checksum: 0x30A8
      Length: 32
      Options: 0x000033 (DC|R|-|-|E|V6)
        Attached Router: 2.2.2.2
        Attached Router: 3.3.3.3

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### 関連コマンド

show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database external（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database router（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL