[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# operator lang friendly-name

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# operator <1-10> lang LANG-CODE friendly-name NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no operator <1-10>`

サービスを提供しているオペレーター名を言語コードを含めて指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`<1-10>` | オペレーター番号
`LANG-CODE` | 2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`NAME` | 251文字以内で指定

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- operator lang friendly-name（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL