[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# hessid

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# hessid HHHH.HHHH.HHHH`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no hessid`

Homogeneous ESS identifierを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH` | MACアドレス。Passpointネットワークの他の無線APと同じESSIDをMACアドレス形式で指定する

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- hessid（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL