[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type usb

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type usb {in|out}`

USBメモリートリガーを作成する。
USBメモリートリガーは、USBメモリーの挿入または取り外しが起こったときに起動される。

### パラメーター

`in|out` | USBメモリーの挿入（in）、取り外し（out）が起こったときにトリガーが起動される

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# type usb in ↓

### 注意・補足事項

■ unmountコマンド実行時には本トリガーは起動しない。

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type usb（トリガーモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）
trigger（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL