[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show counter ping-poll

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`> show counter ping-poll [<1-100>]`

Pingポーリングの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`<1-100>` | PingポーリングID。省略時は全IDが対象となる

### 使用例

    awplus> show counter ping-poll 1 ↓
    Ping-polling counters
    Ping-poll: 1
    PingsSent             ......... 74
    PingsFailedUpState    ......... 5
    PingsFailedDownState  ......... 9
    ErrorSendingPing      ......... 0
    CurrentUpCount        ......... 0
    CurrentFailCount      ......... 0
    UpStateEntered        ......... 2
    DownStateEntered      ......... 1

表 1
Ping-poll | PingポーリングID
pingsSent | 送信したPingパケットの総数
pingsFailedUpstate | 「Up」状態、「Critical Up」状態のときに発生した無応答の回数
pingsFailedDownstate | 「Down」状態、「Critical Down」状態のときに発生した無応答の回数
errorSendingPing | 監視対象機器への経路がないなどの理由でPingパケットの送信に失敗した回数
currentUpCount | 「応答あり」の連続回数。「Down」状態、「Critical Down」状態から「Up」状態に遷移するには、本カウンターの値がUpcountに達する必要がある。1度でも無応答があると、本カウンターはゼロになる
currentFailCount | 直前のSample Size回における「無応答」の回数。「Up」状態、「Critical Up」状態において、本カウンターの値がFailcountに達すると、「Down」状態に遷移する
UpStateEntered | 「Down」状態、「Critical Down」状態から「Up」状態に遷移した回数（DEVICEUP = 到達性回復イベントの発生回数）。
DownStateEntered | 「Up」状態、「Critical Up」状態から「Down」状態に遷移した回数（DEVICEDOWN = 到達性喪失イベントの発生回数）

### 関連コマンド

ping-poll（グローバルコンフィグモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL