[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# security

モード: WDS設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`(config-wireless-wds)# security <1-65535>`

`(config-wireless-wds)# no security`

対象WDS接続設定で使用するセキュリティー設定を指定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
セキュリティー設定はあらかじめ下記いずれかのコマンドで作成しておく必要がある。

- security mode wepコマンド
- security mode wpa-personalコマンド

### パラメーター

`<1-65535>` | セキュリティー設定番号

### 注意・補足事項

■ AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではWDS接続用のVAPのセキュリティーにWEPの使用はできない。
■ AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402ではWDS接続用のVAPのセキュリティーのバージョンにWPA3の使用はできない。

### コマンドツリー

    wds (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- security（WDS設定モード）

### 関連コマンド

security mode wep（無線LANコントローラーモード）
security mode wpa-personal（無線LANコントローラーモード）
show wireless security（非特権EXECモード）
show wireless wds（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL