[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# hwtype

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# hwtype MODELNAME`

`(config-wireless-ap-prof)# hwtype tq {triple|dual|single} spec {11ac|11n}`

`(config-wireless-ap-prof)# no hwtype`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントの機種を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は「tq dual spec 11ac」（AT-TQシリーズ デュアルバンド 802.11ac対応）。
従来、本コマンドでは、製品シリーズ、対応バンド（周波数帯）数、対応規格の組み合わせによって機種を指定していたが、ファームウェアバージョン5.4.9-1.3以降では、機種名のみによる指定が可能になった。ただし、従来の指定方法も引き続き使用可能。
機種名の指定方法は「パラメーター」の`MODELNAME`を参照。
従来の指定方法における、対応AP機種と指定可能な値の組み合わせは次のとおり。

AP機種名 | スペック概要 | 製品シリーズ | 対応バンド数 | 対応規格
AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403e | トライバンド 802.11ac対応 | tq | triple | spec 11ac
AT-TQ1402, AT-TQm1402 | デュアルバンド 802.11ac対応 | tq | dual | spec 11ac

### パラメーター

`MODELNAME` | 機種名。以下のいずれかを指定する
| `at-tq7403` | AT-TQ7403
| `at-tq6702gen2` | AT-TQ6702 GEN2
| `at-tqm6702gen2` | AT-TQm6702 GEN2
| `at-tq6702egen2` | AT-TQ6702e GEN2
| `at-tq6602` | AT-TQ6602
| `at-tq6602gen2` | AT-TQ6602 GEN2
| `at-tqm6602gen2` | AT-TQm6602 Gen2
| `at-tq6403gen2` | AT-TQ6403 GEN2
| `at-tqm6403gen2` | AT-TQm6403 GEN2
| `at-tq5403` | AT-TQ5403
| `at-tq5403e` | AT-TQ5403e
| `at-tqm5403` | AT-TQm5403
| `at-tq1402` | AT-TQ1402
| `at-tqm1402` | AT-TQm1402
`tq {triple|dual|single}` | AT-TQシリーズ。対象機種の対応バンド数に応じて下記いずれかを指定する
| `triple` | トライバンド
| `dual` | デュアルバンド
| `single` | シングルバンド
`spec {11ac|11n}` | 対象機種の対応規格に応じて802.11ac、802.11nのいずれかを指定する
| `11ac` | 802.11ac対応
| `11n` | 802.11n対応

### 注意・補足事項

■ AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2は機種名でのみ指定可能。
■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- modeコマンド（APプロファイル・無線モード）
- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- hwtype（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL