[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# fiber-monitoring interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# fiber-monitoring interval <2-60>`

`(config-if)# no fiber-monitoring interval`

対象光ファイバーポートにおける受信光レベルのサンプリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5秒。

### パラメーター

`<2-60>` | サンプリング間隔（秒）。初期値は5

### 注意・補足事項

■ 本コマンドをサポートするモジュールについては、fiber-monitoring enableコマンドのページを参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- fiber-monitoring interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear fiber-monitoring interface（特権EXECモード）
fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）
show system fiber-monitoring（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL