[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth timeout server-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout server-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout server-timeout`

対象スイッチポートでポート認証を行うときの、RADIUSサーバーからの応答待ち時間（serverTimeout）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | RADIUSサーバーにAccess-Requestを送信した後、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ ポート認証機能を使用する場合、下記の条件を満たすように設定すること。
（radius-server timeoutコマンドの設定値）×（radius-server retransmitコマンドの設定値 +1）×（Radiusサーバーの台数）< auth timeout server-timeoutコマンドの設定値

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout server-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth reauthentication（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
server（サーバーグループモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL