[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# enable secret

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`(config)# enable secret [level <1-15>] [8] TEXTLINE`

`(config)# no enable secret [level <1-15>]`

非特権EXECモードから特権EXECモードに入るための特権パスワードを設定する。enable passwordコマンドと同じ。
no形式で実行した場合は特権パスワードを削除する。
初期設定では特権パスワードは設定されていない。
本コマンドで特権パスワードを設定しているときは、適用対象となる権限レベル（usernameコマンドのprivilegeパラメーターで指定）のユーザーに対し、enableコマンド実行時にパスワードの入力を求めるプロンプトが表示される。この場合、特権パスワードを正しく入力しないと特権EXECモードに移行できない。

- 初期状態のようにパスワードを設定していないときは、権限レベルが1～14のユーザーはenableコマンド実行後、ユーザーに設定された権限レベル以下の権限レベルにしか移行できない。
- 特権パスワードを設定しているときは、権限レベルが1～14のユーザーであってもパスワードを正しく入力すれば指定した権限レベルの特権EXECモードに移行できる。

### パラメーター

`level <1-15>` | 特権パスワードの適用対象とするユーザー権限レベルを指定する。xを指定した場合、権限レベルがx未満のユーザーがenableコマンドで権限レベルxに移行するときに、本コマンドで設定した特権パスワードが適用される。権限レベルがx以上のユーザーには特権パスワードは適用されない（enableコマンド実行時にパスワードを求められない）。本パラメーター省略時は15を指定したものと見なされる。これは権限が1～14のユーザーが「enable」を実行したときに特権パスワードの入力を求める設定である
`8` | 後続のTEXTLINEがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、CLIからパスワードを手入力するときには使用しないこと
`TEXTLINE` | 特権パスワード。1～32文字。使用可能な文字は半角英数字と半角記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | ~ } ）。ただし、1文字目は半角英数字のみ使用可。大文字小文字を区別する。なお、TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 権限レベル1～14のユーザーに対し、enableコマンド実行時に特権パスワードの入力を求めるよう設定する。

    awplus(config)# enable secret XXXXXXXX ↓
    awplus(config)# end ↓
    awplus# disable ↓
    awplus> enable ↓
    Password: XXXXXXXX ↓ （実際には表示されません）

    awplus#

■ 権限レベル1～13のユーザーに対し、「enable 14」で権限レベル14に移行するときに特権パスワードの入力を求めるよう設定する。権限レベル14～15のユーザーには特権パスワードの入力を求めない。

    awplus(config)# enable secret level 14 password XXXXXXXX ↓

### 注意・補足事項

■ パスワード暗号化サービス（service password-encryptionコマンド）が有効になっている場合、本コマンドで設定したパスワードは暗号化された形式でコンフィグに保存される。たとえば、次のようにして特権パスワードを設定した場合、

    awplus(config)# enable secret 1JIrana1de4! ↓

コンフィグ中では次のようにパスワード部分が暗号化される。このとき、後続の文字列が暗号化されたパスワードであることを示すキーワード「8」が自動的に付加される。

    awplus(config)# show running-config | include enable secret ↓
    enable secret level 15 8 $1$gXJz7mdw$/on1pdUK.4QVv4Az3SgnW1

■ なお、パスワード暗号化サービスを無効にした場合、それ以降に設定したパスワードはコンフィグ中にそのまま表示される。ただし、すでに暗号化されていたパスワードは暗号化されたままで変更されない。

    awplus(config)# no service password-encryption ↓
    awplus(config)# enable secret 3awarana1de4o! ↓
    awplus(config)# show running-config | include enable secret ↓
    enable password level 15 3awarana1de4o!

■ CLIログイン認証にTACACS+サーバーを利用、かつ、特権パスワードを設定している環境において、TACACS+サーバーダウンにより装置本体のユーザー認証データベースで認証された権限15のローカルユーザーがenableコマンドを実行した場合、本来なら権限15のユーザーには要求されない特権パスワードの入力プロンプトが表示されるが、その場合は任意の文字列を入力することで、特権EXECモードに移行できる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- enable secret（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

enable password（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）
service password-encryption（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL