[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ping-poll

モード: グローバルコンフィグモード --> Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config)# [no] ping-poll <1-100>`

Pingポーリング設定を作成し、具体的な設定を行うためPingポーリングモードに移行する。あるいは、既存のPingポーリング設定を編集するためPingポーリングモードに移行する。
no形式で実行した場合は、指定したPingポーリング設定を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
Pingポーリング設定の作成直後はポーリングが停止（無効）状態になっているので、実際にポーリングを開始するには、（トリガーの設定などを済ませたあとに）activeコマンドを実行する必要がある。
Pingポーリングモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-100>` | PingポーリングID

### 使用例

■ Pingポーリング設定「1」を作成する。

    awplus(config)# ping-poll 1 ↓
    awplus(config-ping-poll)#

■ Pingポーリング設定「1」を削除する。

    awplus(config)# no ping-poll 1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ping-poll（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- active（Pingポーリングモード）
             +- critical-interval（Pingポーリングモード）
             +- description（Pingポーリングモード）
             +- fail-count（Pingポーリングモード）
             +- ip（Pingポーリングモード）
             +- length（Pingポーリングモード）
             +- normal-interval（Pingポーリングモード）
             +- sample-size（Pingポーリングモード）
             +- source-ip（Pingポーリングモード）
             +- timeout（Pingポーリングモード）
             +- up-count（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show counter ping-poll（非特権EXECモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）
trigger（グローバルコンフィグモード）
type ping-poll（トリガーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL