[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth multi-vlan-session

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth multi-vlan-session`

タグ付き認証ポートにおいて、認証済みSupplicantに複数VLAN上での通信を許可するマルチVLANセッションを有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は無効。
マルチVLANセッションが有効なタグ付き認証ポートでは、認証済みSupplicantが認証を受けたVLAN以外のタグ付きパケットを送信した場合に、自動的に該当VLAN上にもFDBエントリーが追加される。元のエントリーがダイナミックなら追加分もダイナミック、元のエントリーがスタティックなら追加分もスタティックエントリーとなる。該当Supplicantの認証が解除された場合は、関連するすべてのFDBエントリーが削除される。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ マルチVLANセッションはタグ付き認証ポートでのみ使用可能。

- タグ付きポートのホストモード（auth host-mode）をMulti-Supplicantに設定している場合、該当ポートではダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できない。
- タグ付きポートのホストモード（auth host-mode）をSingle-HostかMulti-Hostに設定している場合、ダイナミックVLAN（auth dynamic-vlan-creation）を有効にし、またイングレスフィルタリングが有効のままで使用すること。該当ポートではゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できない。

■ 本コマンドで設定を変更すると、対象ポートの認証情報がいったんクリアされる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth multi-vlan-session（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL