[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rule attribute

モード: RADIUSプロキシーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# rule <1-65535> attribute ATTR PATTERN server A.B.C.D [auth-port <1-65535>] [acct-port <1-65535>]`

`(config-radproxy)# rule <1-65535> attribute ATTR PATTERN group GROUPNAME`

`(config-radproxy)# no rule <1-65535>`

RADIUSプロキシーの属性ベース転送ルールを追加する。
no形式で実行した場合は指定した属性ベース転送ルールを削除する。
RADIUSプロキシーの転送ルールには属性ベース（rule attribute）とドメイン（レルム）ベース（rule realm）の二種類があるが、これらは共通のルール番号によって一つのリストに並べられ、ルール番号順にチェックされる。
いずれかの転送ルールにマッチしたRADIUS要求はそのルールで指定されたRADIUSサーバーに転送される。
どの転送ルールにもマッチしなかったRADIUS要求はserverコマンド（RADIUSプロキシーモード）で登録されたすべてのRADIUSサーバーの中で利用可能（ダウンしていない）かつ登録順が一番早いものに転送される。
属性ベース認証ルールでは、下位のRADIUSクライアント（NAS）から受け取ったRADIUS要求パケット内の特定の属性値が指定したパターンとマッチした場合に、ルールで指定された上位RADIUSサーバーにRADIUS要求を転送する。
転送先のRADIUSサーバーは、単一サーバー（serverパラメーター）かサーバーグループ（groupパラメーター）を指定できる。
属性ベース転送ルールで指定可能な属性は次のとおり。

- User-Name
- NAS-IP-Address
- NAS-Identifier
- Calling-Station-Id
- Called-Station-Id

なお、User-Name属性はドメインベース転送ルール（rule realm）でもパターンマッチの対象になるが、ドメインベース転送ルールではUser-Name属性値内のドメイン（レルム）文字列だけが照合されるのに対し、属性ベース転送ルールではUser-Name属性に含まれる文字列全体が照合される。また、ドメインベース転送ルールではデフォルトでUser-Name属性値のドメイン部分を削除するが、属性ベース転送ルールでは属性値の変更は行わない。

### パラメーター

`<1-65535>` | ルール番号（rule attributeコマンドとrule realmコマンドで共通）。すでに存在している番号を指定した場合はエラーになる
`ATTR` | 照合対象の属性名。以下から選択する
| `nas-ip-address` | NAS-IP-Address属性
| `nas-identifier` | NAS-Identifier属性
| `calling-station-id` | Calling-Station-Id属性
| `user-name` | User-Name属性
| `called-station-id` | Called-Station-Id属性
`PATTERN` | `ATTR`パラメーターで指定した属性の値と照合するパターン。すべての印刷可能ASCII文字が使用可能。ただし、アスタリスク（`*`）はワイルドカードとして0文字以上の任意の文字列にマッチするため、アスタリスクそのものは `\*` （バックスラッシュ＋アスタリスク）で表す。パターンがスペースを含む場合は全体を "（ダブルクォート）で囲むこと。ダブルクォートそのものは `\"` （バックスラッシュ＋ダブルクォート）で表す。属性ベースルールでは英字の大文字小文字が区別される。なお、パターンの照合は属性値の文字列全体に対して行われるため、パターン「a*b」は属性値「axb」にはマッチするが「xaxby」にはマッチしない
`server A.B.C.D` | 本ルールにマッチしたRADIUS要求の転送先となる上位RADIUSサーバーのIPアドレス
`auth-port <1-65535>` | 転送先RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること。省略時は初期値の1812を使う
`acct-port <1-65535>` | RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること。省略時は初期値の1813を使う
`group GROUPNAME` | 転送先RADIUSサーバーグループ名。単一のRADIUSサーバーではなく複数のRADIUSサーバーを転送先の候補にしたい場合は、groupコマンド（RADIUSプロキシーモード）、serverコマンド（RADIUSプロキシー・サーバーグループモード）でサーバーグループを定義し、ルール作成時に本パラメーターでグループ名を指定する

### 使用例

■ 弊社の無線アクセスポイント（AP）AT-TQシリーズでは、Called-Station-Id 属性に `<SSID MACアドレス>:<SSID>` のような文字列が格納されます。
たとえば、SSIDが「ABC」の場合、Called-Station-Id 属性には次のような文字列が入ります。

`xx-xx-xx-xx-xx-xx:ABC
`

RADIUSクライアント（NAS）がAT-TQシリーズの場合は、次のようにワイルドカード（*）を使用することで、SSIDごとに転送先のRADIUSサーバーを振り分けるルールを簡単に設定できます。

    awplus(config-radproxy)# rule 1 attribute called-station-id *:ABC server 192.168.1.254 ↓

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rule attribute（RADIUSプロキシーモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL