[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type stack member

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type stack member EVENT`

スタックメンバートリガーを作成する。
スタックメンバートリガー（join）は次のときに起動される。

- VCSグループに新規メンバーが参加したとき、VCSグループ全体で1回だけ起動

スタックメンバートリガー（leave）は次のときに起動される。

- マスター障害によってスレーブがマスターに昇格したとき（マスター切り替え時）、新マスターで起動
- スレーブ障害によってスレーブがVCSグループから脱退したとき、マスターで起動
- スタックリンク障害によってスレーブが全スイッチポートをリンクダウンしたとき（VCSグループ分断時）、マスターで起動

### パラメーター

`EVENT :=` | `{join|leave}`
| 起動条件
| `join` | VCSグループに新規メンバーが参加したとき
| `leave` | VCSグループから既存メンバーが離脱したとき

### 使用例

■ VCSグループに新規メンバーが参加したときに起動するスタックメンバートリガー「8」を作成する。

    awplus(config)# trigger 8 ↓
    awplus(config-trigger)# type stack member join ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type stack member（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL