[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ethernet cfm mep

モード: インターフェースモード --> インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if)# [no] ethernet cfm mep down mpid <1-8191> domain-name NAME ma-name NAME`

ローカルMEPインスタンスを作成し、該当ローカルMEPインスタンスの設定を行うためのインターフェース・イーサネットCFM MEPモードに移動する。

### パラメーター

`down` | ローカルMEPをDown MEPとして指定する。Up MEPは未サポート
`mpid <1-8191>` | MEP IDを指定する。同一MA内では各MEP（ローカル、リモート）に一意の値を指定すること
`domain-name NAME` | MDインスタンス名
`ma-name NAME` | MAインスタンス名

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# exit ↓
    awplus(config-if)# no ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 同一ポート上に、MDレベルとMAのVLAN設定が同じローカルMEPインスタンスを複数作成することはできない（エラーになる）。
同じMDレベルのMEPを1つのポートに設定する場合、MAインスタンス内に設定するVLANは異なるものを指定すること。
[エラーになる例]

1. MDのレベルとMAインスタンスに設定するVLANが同じで、MD名、MA名が異なる複数のインスタンスを作成。

       awplus(config)# ethernet cfm domain-name test1 md-type character-string md-type-name test1 level 0 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# service ma-name test1 ma-type string ma-type-name test1 vlan 100 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 2 ma-name test1 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# exit ↓
       awplus(config)# ethernet cfm domain-name test2 md-type character-string md-type-name test2 level 0 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# service ma-name test2 ma-type string ma-type-name test2 vlan 100 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 20 ma-name test2 ↓
       awplus(config-ether-cfm)# exit ↓

2. vlan 100が設定されているポートにMEP ID 1のローカルMEPインスタンスを作成。

       awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
       awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 1 domain-name test1 ma-name test1 ↓
       awplus(config-if-eth-cfm-mep)# exit ↓
       awplus(config-if)# exit ↓

3. MEP ID 1のローカルMEPインスタンスを作成後、MEP ID 10のMEPインスタンスを作成しようとするとエラーになる。

       awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
       awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 10 domain-name test2 ma-name test2 ↓
       % MEP already exists with the same MD level and MA VLAN on this port.

■ LAGインターフェース上ではリンクローカルMEP（MAインスタンス内でVLANが設定されていないMEP）を使用できない。LAGのメンバーポート上では使用可能。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ethernet cfm mep（インターフェースモード）
             |
             +- cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear all（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- clear reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
             +- mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
ethernet cfm domain-name（グローバルコンフィグモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
cc multicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
clear all（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）
show mep-alarm status（特権EXECモード）
cfm-sf-notify（G.8032スイッチモード）
show ethernet cfm errorlog（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL