[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# venue group

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# venue group <0-255>`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no venue group`

無線APが属する場所のカテゴリーを指定する。
no形式で指定した場合は初期設定に戻る。
初期設定は7。

表 1
Venue Group | Venue Type | 説明
0 | 0 | 不特定の場所
1 | 3 | 旅行ターミナル（空港・バス・フェリー・駅）
2 | 8 | 研究機関
3 | 3 | 大学・大学院
4 | 1 | 工場
7 | 1 | 私邸
11 | 2 | 公園

### パラメーター

`<0-255>` | 無線APが属する場所のカテゴリーに該当する番号（詳細は表1を参照）

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- venue group（802.11uモード）

### 関連コマンド

venue type（802.11uモード）
venue name lang name（802.11uモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL