[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show g8032 erp-instance

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# show g8032 erp-instance {NAME | all}`

ERPインスタンス情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | ERPインスタンス名
`all` | すべてのERPインスタンス情報を表示する

### 使用例

    awplus# show g8032 erp-instance all ↓

    -----------------------------------------------------------------------
    Instance Name       : Major-1
    Admin State         : enabled
    G.8032 State        : PENDING
    Failure of Proto-TO : false
    Phy Ring            : Major - East (port1.0.2) : West (port1.0.1)
    East Link           : Link_blocked
    West Link           : Link_Unblocked
    RPL Role East Link  : OWNER
    RPL Role West Link  : NONE
    CFM MEP East        : -
    CFM MEP West        : -
    ERP Profile         : default-profile
    Level               : 0
    Ring-ID             : 1
    RAPS-Channel VLAN   : 100
    Sub-ring            : disabled
    Virtual Channel     : disabled
    Data Traffic VLANs  : 110
    TCN To Inst         : -
    TCN Flush Event     : G8032
    Wait-To-Restore     : Running
    Wait-To-Block       : -
    NodeID              : 0000.f427.75d8
    SNMP Traps          : enabled
    -----------------------------------------------------------------------
              East Receiving           |           West Receiving
    ---------------------------------- - ----------------------------------
    Hold Off Timer      -              | Hold Off Timer      -
    Signal Fail         -              | Signal Fail         -
    Failure of Proto-PM false          | Failure of Proto-PM false
    Version             -              | Version             -
    Request             -              | Request             -
    RPL-Block           -              | RPL-Block           -
    DNF                 -              | DNF                 -
    Block Port Ref      -              | Block Port Ref      -
    NodeID              -              | NodeID              -
    -----------------------------------------------------------------------
               East Sending            |            West Sending
    ---------------------------------- - ----------------------------------
    Version             1              | Version             1
    Request             NR             | Request             NR
    RPL-Block           -              | RPL-Block           -
    DNF                 0              | DNF                 0
    Block Port Ref      0              | Block Port Ref      0
    NodeID              0000.f427.75d8 | NodeID              0000.f427.75d8
    -----------------------------------------------------------------------

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
erp-instance（G.8032スイッチモード）
physical-ring（G.8032スイッチモード）
profile name（G.8032スイッチモード）
rpl role（G.8032スイッチモード）
sub-ring（G.8032スイッチモード）
topology-change g8032（G.8032スイッチモード）
data-traffic（G.8032スイッチモード）
trap（G.8032スイッチモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL