[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow inactivity

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow inactivity <5-2073600>`

`(config)# no openflow inactivity`

OpenFlowコントローラーとの疎通確認間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は10秒。
standalone動作（openflow failmode standaloneコマンド）が有効な場合は、「疎通確認間隔 × 3」の期間、コントローラーから1つもメッセージを受信しなかった場合に接続が失われたと判断し、本製品単独でOpenFlowポートのトラフィックを転送（L2スイッチング）するようになる。

### パラメーター

`<5-2073600>` | 疎通確認間隔（秒）。初期値は10

### 注意・補足事項

■ OpenFlowコントローラーとしてAT-SecureEnterpriseSDN Controller（AT-SESC）を使用している場合は、AT-SESCで設定している「OpenFlow
セッションタイムアウト値 ÷ 2 - 5」秒以下に設定すること。
（例：AT-SESCの「OpenFlow セッションタイムアウト値」が「30」の場合は「30 ÷ 2 - 5 = 10秒」以下に設定）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow inactivity（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

openflow controller（グローバルコンフィグモード）
openflow failmode standalone（グローバルコンフィグモード）
show openflow config（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL