[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# interval

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-probe)# interval {<100-10000>|<30000-3600000>}`

`(config-linkmon-probe)# no interval`

対象リンク監視プローブにおける調査パケットの送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は指定した初期値に戻る。
初期値は調査方式によって異なり、ICMP方式は1000ミリ秒（1秒）、HTTP方式は60000ミリ秒（60秒）。

### パラメーター

`<100-10000>` | ICMP方式プローブの送信間隔（ミリ秒）。省略時は1000
`<30000-3600000>` | HTTP方式プローブの送信間隔（ミリ秒）。省略時は60000

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- interval（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL