[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth auth-fail vlan

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# auth auth-fail vlan <1-4094>`

`(config-auth-profile)# no auth auth-fail vlan`

対象VLANインターフェースでAuth-fail VLAN（認証に失敗したSupplicantに割り当てるVLAN）を有効に設定する。
no形式で実行した場合は、初期値の無効に設定する。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth auth-fail vlanコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`vlan <1-4094>` | Auth-fail VLANに設定するVLANのVLAN ID

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth auth-fail vlan（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth auth-fail vlan（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）
auth-web max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）
dot1x max-auth-fail（インターフェースモード）
dot1x max-auth-fail（ポート認証プロファイルモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL