[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip rip authentication string

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip authentication string [encrypted] TEXTLINE`

`(config-if)# no ip rip authentication string`

対象インターフェースで使うRIPバージョン2の認証パスワードを設定する。
no形式で実行した場合はパスワードの設定を削除する。
本コマンドは、1インターフェース1パスワードで認証機能を運用するためのもの。1つのインターフェースで複数のパスワードを使いたい場合は、key chainコマンド、keyコマンド、key-stringコマンドでキーチェーン（パスワードセット）を定義した上で、本コマンドではなくip rip authentication key-chainコマンドを使ってインターフェースにキーチェーンを適用すること。
1つのインターフェースに対して、ip rip authentication key-chainコマンドとip rip authentication stringコマンドを併用することはできない。

### パラメーター

`encrypted` | `TEXTLINE`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`TEXTLINE` | RIP認証パスワード。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ vlan20インターフェースで使用するRIPバージョン2認証用のパスワードを設定する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip authentication string 9Werty! ↓

■ vlan20インターフェースで使用していたRIPバージョン2認証用のパスワードを削除する。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ip rip authentication string ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ バージョン5.5.4-0.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-2.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip authentication string（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL