[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth critical

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth critical`

対象スイッチポートをポート認証機能のクリティカルポートとして設定する。
no形式で実行した場合はクリティカルポートから通常ポートに戻す。
初期状態では、各スイッチポートは通常ポートに設定されている。
ポート認証では、登録済みのRADIUSサーバーがすべて無応答だった場合、通常ポートでは認証失敗となるが、クリティカルポートでは認証成功となる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ 本機能における「RADIUSサーバーがすべて無応答」とは、認証期間中にすべてのRADIUSサーバーがDead（使用抑制）状態になることを意味する。
そのため、複数のRADIUSサーバーを利用する環境でクリティカルポートを使用する場合は、RADIUSクライアントの動作パラメーターである「deadtime」を1以上に設定すること。同パラメーターの初期値「0」のままでは、RADIUSサーバーの状態が「Dead」にならないため、クリティカルポートは動作しないので注意。なお、deadtimeパラメーターの設定は、radius-server deadtimeコマンド、または、deadtimeコマンドで行う。
ただし、利用するRADIUSサーバーが1台のみの場合は、deadtimeパラメーター（radius-server deadtimeコマンド）が初期値の0（抑制しない）であってもクリティカルポートが機能する。
■ クリティカルポートでダイナミックVLANを使用している場合で、RADIUSサーバーが無応答のとき、Supplicantは該当ポート本来のVLAN所属となる。
■ 802.1X認証ポートでクリティカルポートを使用する場合は、（radius-server timeoutコマンドの設定値）×（radius-server retransmitコマンドの設定値）が 10 秒以内になるよう設定を変更すること。
■ MACベース認証と他の認証方式（802.1X認証、Web認証）を併用しているポートで本機能を有効にした場合、MACベース認証端末はRADIUSサーバーが無応答になっても認証済みにはならない。802.1X認証端末、Web認証端末は認証済みになる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth critical（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
deadtime（サーバーグループモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL