[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rogue-ap-detection enable

モード: 無線LANコントローラーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`(config-wireless)# [no] rogue-ap-detection enable`

不正AP検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合は同機能を無効にする。
初期設定は有効。
本機能有効時は、管理下のアクセスポイントが検出したAPのリストをもとに、どのAPが不正でどれが不正でないかを本製品（無線LANコントローラー）が判断する。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rogue-ap-detection enable（無線LANコントローラーモード）

### 関連コマンド

show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL