[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show openflow config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`# show openflow config`

現在設定されているOpenFlowの設定情報を表示する。
OpenFlowコントローラーのIPアドレス・ポート番号、OpenFlowコントローラーとの接続性、OpenFlow制御VLANのVLAN ID、OpenFlowポートのインターフェース設定等が表示される。

### 使用例

■ OpenFlow関連データベース設定を表示する。

    awplus# show openflow config ↓
    fdf075ee-7485-4588-9885-1f0333df89a2
        Bridge "br0"
            Controller "tcp:192.168.1.2:6653"
            other_config: {aux_id="0", name="oc1"}
                is_connected: true
            fail_mode: secure
            Port "port1.0.4"
                Interface "port1.0.4"
                    type: system
                    options: {ifindex="5004", mtu="1500", native_vlan="4090"}
            Port "port1.0.3"
                Interface "port1.0.3"
                    type: system
                    options: {ifindex="5003", mtu="1500", native_vlan="4090"}
            Port "br0"
                Interface "br0"
                    type: internal
            Port "port1.0.1"
                Interface "port1.0.1"
                    type: system
                    options: {ifindex="5001", mtu="1500", native_vlan="4090"}
            Port "port1.0.2"
                Interface "port1.0.2"
                    type: system
                    options: {ifindex="5002", mtu="1500", native_vlan="4090"}

### 注意・補足事項

■ OpenFlowポートではジャンボフレームは未サポート。

### 関連コマンド

openflow（インターフェースモード）
openflow controller（グローバルコンフィグモード）
openflow native vlan（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL