[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x max-req

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# dot1x max-req <1-10>`

`(config-auth-profile)# no dot1x max-req`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うとき、アカウント情報（ユーザー名、パスワード）入力後の通信シーケンスにおいてタイムアウトが発生した場合に再送を試みる回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x max-reqコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`<1-10>` | 再送回数。初期値は2回

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x max-req（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
dot1x max-req（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL