[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim register-source

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim register-source {X:X::X:X|IFNAME}`

`(config)# no ipv6 pim register-source`

（PIM-SMv6）Registerメッセージ送信時の始点IPv6アドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、送信者にもっとも近いインターフェース（RPFインターフェース）のIPv6アドレスを使用する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | IPv6アドレス
`IFNAME` | インターフェース名。Registerメッセージの送信時には、指定したインターフェースのIPv6アドレスが始点IPアドレスとして使われる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
■ 本コマンドで指定するIPv6アドレスは、ランデブーポイント（RP）から到達可能なアドレスでなくてはならない。これは、RPがRegister-Stopメッセージを送信するときに、このアドレスを終点アドレスに設定するため。ループバックインターフェースのアドレスを指定してもよいが、その場合は該当アドレスへの経路を適切に通知しておくこと。
■ 本コマンドで指定するIPv6アドレス（インターフェース）では、PIM-SMv6が有効になっていなくてもよい。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim register-source（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL