[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mep active

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep active {true | false}`

ローカルMEPインスタンスの管理状態を設定する。デフォルトは管理停止（false）。

### パラメーター

`active {true | false}` | 管理状態を設定する。trueはCCメッセージの処理など、ローカルMEPの機能を有効にする。falseは機能を停止する

### 使用例

    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep active true ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

clear active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL