[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf virtual-link protection ipsec

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf virtual-link id <1-4094> protection ipsec key [8] WORD`

`(config)# no atmf virtual-link id <1-4094> protection`

AMF仮想リンクの暗号化パスワード（事前共有鍵）を設定する（AMFセキュア仮想リンク）。
no形式で実行した場合はAMF仮想リンクの暗号化パスワードを削除する。

### パラメーター

`id <1-4094>` | ローカルID
`key [8] WORD` | パスワード。大文字小文字を区別する。省略可能なキーワード「8」は、後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、事前共有鍵を手入力するときには使用しないこと

### 注意・補足事項

■ AMFセキュア仮想リンクをサポートする機種と設定可能数は下記のとおり。

機種 | 設定可能数 | 備考
AMF Cloud（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000 | 1コンテナあたりの設定可能数は300。全コンテナでは合計1200まで
AMF Cloud（バージョン5.5.1-1.x以前） | 300 | 1コンテナあたりの設定可能数も300。全コンテナでは合計1200まで
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-2.1以降） | 1000 |
AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）（バージョン5.5.1-1.x以前） | 300 |
vFirewall（AT-NFV-APL） | 60 |
AT-AR4000S-Cloud | 60 |
AR4050S/AR4050S-5G/AR3050S/AR2050V/AR2010V | 60 |
AT-ARX200S-GTX、AT-ARX200S-GT | 60 |
AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R | 6 |
x510/x510Lシリーズ, AT-IX5-28GPX, x310/x230/x230L/x220シリーズ | 2 | 配下のAMFノードは20台まで:

■ 仮想クロスリンクの暗号化はできない。
■ NAT装置を経由するセキュア仮想リンクでは単独リカバリーをサポートしない。
■ NAT装置の配下から複数のセキュア仮想リンクを張ることはできない。
■ AMFセキュア仮想リンクは、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Microsoft Azure上のAMFマルチテナント環境では使用できない。
■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であり、仮想リンクがサポート対象外のため、本コマンドは使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf virtual-link protection ipsec（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
show atmf virtual-links（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL