[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp designated-server period

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# ntp designated-server period <1-9999>`

`(config-wireless-ap-prof)# no ntp designated-server period`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのNTPクライアント機能が使用するNTP同期間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は10分。

### パラメーター

`<1-9999>` | NTP同期間隔（分）。初期値は10

### 注意・補足事項

■ AWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する場合は初期値の10分より大きい値に設定しないこと。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ntp designated-server period（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

ntp designated-server（APプロファイルモード）
ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL