[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping agent-option

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping agent-option`

DHCP Snoopingのオプション機能であるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除を有効にする。デフォルトは有効。
no形式で実行した場合は本機能を無効にする。
本機能を有効にすると、以下のように動作する。

- Untrustedポートで受信したDHCPパケットに、リレーエージェント情報オプションを付加する。
- クライアントがUntrustedポートに直接接続されているときに、サーバーからの戻りパケットをUntrustedポート配下のクライアントに転送する場合は、リレーエージェント情報オプションを削除する。

本機能を有効にした場合、Untrustedポートで受信したクライアントからのDHCP/BOOTPパケットを転送するときに、リレーエージェント情報オプションを挿入する。同オプションには次の情報が含まれる。

- Remote-ID: 本製品のMACアドレス
- Circuit-ID: クライアントパケットを受信したスイッチポートとVLAN ID
- Subscriber-ID: （オプション）任意の文字列（ip dhcp snooping subscriber-idコマンドで設定した場合のみ含める）

受信したDHCP/BOOTPパケットに既にリレーエージェント情報オプションが付加されていた場合の動作は、受信ポートのDHCP Snoopingポート種別によって異なり、以下のようになる。

- Trustedポートでは変更せずにそのまま転送
- Untrustedポートでは破棄（ただし、ip dhcp snooping agent-option allow-untrustedコマンドが有効の場合は転送）

### 注意・補足事項

■ 本機能は、DHCP Snoopingが有効になっていないと動作しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping agent-option（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping（インターフェースモード）
ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp snooping subscriber-id（インターフェースモード）
service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL