[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# storm-window

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# storm-window <100-60000>`

`(config-pmap-c)# no storm-window`

対象トラフィッククラスにおいてQoSストームプロテクション機能を使用する場合の受信レートサンプリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合はサンプリング間隔の設定を削除する。
本コマンドには初期値が存在しないため、QoSストームプロテクション機能を使用するときは必ず本コマンドを明示的に設定する必要がある。

### パラメーター

`<100-60000>` | 受信レートのサンプリング間隔。単位はミリ秒

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show mls qos interface storm-status（非特権EXECモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL