[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport resiliencylink

モード: インターフェースモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config-if)# switchport resiliencylink`

`(config-if)# no switchport resiliencylink`

対象スイッチポートをレジリエンシーリンク用ポートに設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。
初期状態ではレジリエンシーリンク用ポートは設定されていない。

### 使用例

■ port1.0.1～port1.0.2とport2.0.1～port2.0.2をレジリエンシーリンク用に設定する。

    awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001 ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2,port2.0.1-2.0.2 ↓
    awplus(config-if)# switchport resiliencylink ↓

### 注意・補足事項

■ カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用が必須。ファイバースタックモジュールを使用する場合は任意。
スタックポートとしてカッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合は、VCSグループの実運用を開始する前に、必ずstack resiliencylinkコマンドでレジリエンシーリンク用VLANを指定し、本コマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。
■ レジリエンシーリンク用スイッチポートは1メンバーあたり2ポートまで設定できる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport resiliencylink（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL