[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# match ip next-hop

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match ip next-hop {LISTNUM|LISTNAME|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ip next-hop [prefix-list]`

（RIP、OSPF用）ルートマップエントリーにmatch ip next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ip next-hop節を削除する。
match ip next-hop節は、標準IPアクセスリストかIPプレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスと標準アクセスリストかIPプレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>|<1300-1999>` | 標準IPアクセスリスト番号
`LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`prefix-list PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名。IPプレフィックスリストを用いたmatch ip next-hop節を削除するときは、no形式で「prefix-list」だけを指定する。

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ip next-hop（ルートマップモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL