[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show openflow rules

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`# show openflow rules`

当該スイッチのソフトウェア上に存在するOpenFlowコントローラーから配布されたフローテーブルを表示する。

### 使用例

■ スイッチのソフトウェア上のフローテーブルを表示する。

    awplus# show openflow rules ↓

    table_id=254, duration=58s, n_packets=0, n_bytes=0, priority=2,recirc_id=0,actions=drop
    table_id=254, duration=58s, n_packets=1, n_bytes=64, priority=0,reg0=0x1,actions=controller(reason=no_match)
    table_id=254, duration=58s, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0,reg0=0x2,actions=drop table_id=254, duration=58s, n_packets=0, n_bytes=0, priority=0,reg0=0x3,actions=drop

### 注意・補足事項

■ show openflow rules コマンドで表示されるフローエントリーの「set_field:」の値には、実際の VLAN ID に 4096 を足したものが表示される。
■ show openflow rules コマンドで表示される「table_id=254」のフローは、AT-SESCの「OpenFlow スイッチフロー一覧」には表示されない。AT-SESC上で表示されるのは、AT-SESCが本製品に送信したフローのみ。「table_id=254」のフローは、本製品がデフォルトで登録しているフロー（AT-SESCと接続されていない状態でも登録されるフロー）のため、AT-SESC上では表示されない。

### 関連コマンド

show openflow flows（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL