[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline hanp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# power-inline hanp`

`(config)# no power-inline hanp`

システム全体でNon-stop PoE機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、システム全体で本機能を無効にする。
初期設定は無効。
システム全体でNon-stop PoE機能を有効にすると、すべてのPoEポートで本機能が有効になる。特定のPoEポートで本機能を無効化したい場合は、最初に本コマンドを実行し、その後無効化したいポートを指定してインターフェースモードに入り、同モードのpower-inline hanpコマンドをno形式で実行すること。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- power-inline hanp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

power-inline hanp（インターフェースモード）
show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL