[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf [A.B.C.D] priority <0-255>`

`(config-if)# no ip ospf [A.B.C.D] priority`

対象OSPFインターフェースにおけるルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス
`<0-255>` | ルーター優先度。大きいほど優先度が高く、指名ルーター（DR）に選出される可能性が高くなる。優先度が同じときはルーターIDの大きいほうがDRとなる。0はDRになる資格がないことを示す。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL