[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-arp-through enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp-through enable`

プロキシARPが有効なVAPにおいて、未学習ARPパケットの透過機能を有効にする。
no形式で実行した場合は未学習ARPパケットの透過機能を無効にする。
初期設定は無効。
プロキシARPが有効なVAPではARPテーブルに登録されていない無線クライアント宛てのARP要求を破棄するため、ARP学習に必要なフレームを送信しない一部の無線クライアントで通信を行えない場合がある。本機能はそのような環境で該当クライアント宛てのARP要求を破棄せずに透過させ、通信を行えるようにする。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403 バージョン10.0.5-0.1以降
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 バージョン8.0.5-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.5-0.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.5-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 バージョン9.0.5-0.1以降

■ 本コマンドは対象無線ネットワークでプロキシARP（proxy-arp enableコマンド）が有効な時にのみ意味を持つ。
■ 本コマンドを有効にした場合でも、Gratuitous ARP Request、Replyパケットは破棄される。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL