[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp pool

モード: グローバルコンフィグモード --> DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] ip dhcp pool NAME`

DHCPプールを新規作成し、これを編集するためのDHCPモードに移行する。あるいは、既存のDHCPプールの編集を行うため、DHCPモードに移行する。
no形式で実行した場合はDHCPプールの設定（DHCPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
DHCPプールは、DHCPクライアントに与えるIPアドレスの範囲（DHCPレンジ）や使用時間（リース時間）、各種IP設定情報（DHCPオプション）をまとめたもの。DHCPサーバーとして動作させるIPインターフェースごとに定義する。また、同じIPインターフェースでも、リース時間が異なる場合は別のDHCPプールを定義する必要がある。
DHCPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`NAME` | DHCPプール名

### 使用例

■ DHCPプール「userdoc」を作成する。

    awplus(config)# ip dhcp pool userdoc ↓
    awplus(dhcp-config)#

■ DHCPプール「userdoc」を削除する。

    awplus(config)# no ip dhcp pool userdoc ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ DHCPプールを作成したら、最初にDHCPクライアントの存在するIPサブネットをnetworkコマンドで指定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- bootfile（DHCPモード）
             +- default-router（DHCPモード）
             +- dns-server（DHCPモード）
             +- domain-name（DHCPモード）
             +- host（DHCPモード）
             +- lease（DHCPモード）
             +- network（DHCPモード）
             +- next-server（DHCPモード）
             +- option（DHCPモード）
             +- probe enable（DHCPモード）
             +- probe packets（DHCPモード）
             +- probe timeout（DHCPモード）
             +- probe type（DHCPモード）
             +- range（DHCPモード）
             +- short-lease-threshold（DHCPモード）
             +- subnet-mask（DHCPモード）
             +- use-subscriber-id（DHCPモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
service dhcp-server（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL