[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-mac username

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-mac username {ietf|unformatted} {lower-case|upper-case}`

MACベース認証においてRADIUSサーバーに認証を要求するときのユーザー名・パスワードの形式を変更する。
MACベース認証では、SupplicantのMACアドレスをユーザー名・パスワードとしてRADIUSサーバーに送信するが、本コマンドではMACアドレスにハイフンを含めるかどうか、および、MACアドレス中の16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すかを変更できる。
初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）を用いる。

### パラメーター

`ietf|unformatted` | ハイフンを含めるかどうか
| `ietf` | 含める（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）。初期値
| `unformatted` | 含めない（xxxxxxxxxxxxの形式）
`lower-case|upper-case` | 16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すか
| `lower-case` | 小文字（a～f）。初期値
| `upper-case` | 大文字（A～F）

### 使用例

■ MACベース認証用のユーザー名・パスワードとして、「0000F4112233」形式（ハイフンなし、A～Fは大文字）を使うよう設定する。

    awplus(config)# auth-mac username unformatted upper-case ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定を変更しても、すでに認証済みのSupplicantには影響を与えない。
■ auth-mac passwordコマンドを設定している場合、本コマンドの設定はユーザー名に対してのみ有効で、パスワードについては同コマンドで設定した値が使われる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-mac username（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-mac password（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL