[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x port-control

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# dot1x port-control {auto|force-authorized|force-unauthorized}`

`(config-auth-profile)# no dot1x port-control`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は802.1X認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際に802.1X認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でも802.1X認証を有効にする必要がある（aaa authentication dot1xコマンド）。
また本コマンドでは、802.1X認証、MACベース認証、Web認証におけるポートの状態を「認証済み」か「未認証」に固定設定することもできる。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの dot1x port-controlコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### パラメーター

`auto` | 802.1X認証のAuthenticatorとして動作。ポートの状態を認証結果に応じて変動させる。802.1X認証を行うポートでは、通常これを選択すればよい
`force-authorized` | 該当ポートを認証済み（Authorized）として固定設定する。この設定は802.1X認証だけでなく、他の認証方式にも適用される
`force-unauthorized` | 該当ポートを未認証（Unauthorized）として固定設定する。この設定は802.1X認証だけでなく、他の認証方式にも適用される

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x port-control（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL