[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# port

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# port <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no port`

SNMPエージェントのUDPポート番号。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | UDPポート番号を1～65535で設定する。初期値は161。

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- port（APプロファイル・SNMPモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL