[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system fiber-monitoring

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# show system fiber-monitoring`

アクティブファイバーモニタリング機能（fiber-monitoring enable）が有効になっている光ファイバーポートの情報を表示する。
同機能の有効なポートが存在しない場合は何も表示しない。

### 使用例

    awplus# show system fiber-monitoring ↓
    Fiber Monitoring Status
      Reading units 0.0001mW

    Interface port1.0.1
    Status:           enabled
    Supported:        Supported pluggable
    Debugging:        disabled
    Interval:         5 seconds
    Sensitivity:      2.00dB
    Baseline type:    average of last 12 values greater than 50
     Update interval: 5 seconds
    Status:
     Baseline value:   1804
     Alarm threshold:  1138
     Alarm:            no
     Last 12 Readings:  1809 1778 1779 1839 1809 1778 1778 1839 1824 1824 1809 1793
     Minimum reading: 1536
     Maximum reading: 2216

### 関連コマンド

clear fiber-monitoring interface（特権EXECモード）
fiber-monitoring action（インターフェースモード）
fiber-monitoring baseline（インターフェースモード）
fiber-monitoring enable（インターフェースモード）
fiber-monitoring interval（インターフェースモード）
fiber-monitoring sensitivity（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL