[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless emergency-mode usb

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless emergency-mode usb mark KEY`

`# wireless emergency-mode usb unmark`

USBメモリーに緊急モード用のキーをマーキング。マーキングによりUSBメモリーに緊急モードを有効にするための情報が書き込まれる。

### パラメーター

`mark KEY` | 緊急モードのキーを最大32文字で登録する。
`unmark` | USBメモリーから緊急モード用のキーを削除する。

### 使用例

USBメモリーに緊急モード用のキー「Test Key」を登録する。

    awplus# wireless emergency-mode usb mark "Test Key" ↓

緊急モード用のキーを削除する。

    awplus# wireless emergency-mode usb unmark ↓

### 注意・補足事項

■ USBメモリーのマーキングに数秒かかります。その間USBメモリーを抜かないでください。
■ マーキングを行うとUSBメモリー内にキーファイルが保存されます（ファイル名：emergency-key）。emergency-keyファイルは緊急モードの発動に使用するため消去しないでください。
■ USBメモリー内に既にemergency-keyファイルが存在している場合、本コマンドによりファイルは上書きされます。
■ USBメモリー挿入時に本コマンドで設定した「緊急モードのキー」とemergency-mode usb keyコマンドで設定した「緊急モード発動用のキー」が一致するとemergency-modeコマンドで設定したネットワークの緊急モードが有効になります。
誤入力により2つのキーが一致しない場合、緊急モードは有効にならないのでご注意ください。

### 関連コマンド

show wireless（非特権EXECモード）
emergency-mode（無線ネットワークモード）
emergency-mode usb enable（無線LANコントローラーモード）
emergency-mode usb key（無線LANコントローラーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL