[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth timeout connect-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout connect-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout connect-timeout`

対象スイッチポートにおいて、Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証情報を削除するまでの時間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
セッションキープ（auth-web-server session-keepコマンド）や2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）を使用する場合は、初期値よりも長めに設定することを推奨する。

### パラメーター

`<1-65535>` | Web認証SupplicantがConnecting状態になってから認証状態を削除するまでの時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ Web認証とダイナミックVLANを併用する際は、本コマンドを使用してデフォルトの30秒より長い時間を設定すること（例：auth timeout connect-timeout 120）。
Web認証とダイナミックVLANを併用する構成では、Webブラウザーでの認証に失敗した後、ログイン画面に戻るのに時間がかかってしまい、本コマンドをデフォルトのままで使用した場合、再認証を行う前に製品内に登録されたSupplicantの情報がタイムアウトしてしまう。このタイムアウトが発生すると、それまでの認証失敗の回数等がリセットされるため、失敗端末への一時拒否やAuth-fail VLANへの遷移条件を満たせなくなる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth timeout connect-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth two-step enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL