[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear loop-protection action

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# clear loop-protection [interface IFRANGE] action`

指定したスイッチポートにおけるLDF検出機能のループ検出時動作（loop-protection action）を解除する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 関連コマンド

loop-protection（グローバルコンフィグモード）
loop-protection action（インターフェースモード）
loop-protection timeout（インターフェースモード）
show loop-protection（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL