[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# cc unicast

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# cc unicast rmpid <1-8191> state {enable | disable}`

ローカルMEPインスタンスがユニキャストを使用して、CCメッセージを送信するよう設定する。

### パラメーター

`rmpid <1-8191>` | CCメッセージを送信するリモートMEPインスタンスを指定
`state {enable | disable}` | CCメッセージをユニキャストで送信または、送信しないようにする。デフォルトは送信しない（disable）

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# cc unicast rmpid 21 state enable ↓

### 注意・補足事項

■ CCメッセージをユニキャストで送信する場合は、リモートMEPの設定時（mep crosscheckコマンド）にMACアドレスを指定する必要がある。
■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- cc unicast（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL