[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dynamic-vlan enable

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# [no] dynamic-vlan enable`

対象セキュリティー設定（OSEN）において、ダイナミックVLANを有効にする。
no形式で実行した場合はダイナミックVLANを無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- dynamic-vlan enable（OSENモード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL