[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport mode private-vlan trunk promiscuous

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous group <1-32>`

`(config-if)# no switchport mode private-vlan trunk promiscuous`

対象スイッチポートがタグ付きポート（トランクポート）として設定されている場合、プライベートVLANのプロミスキャスポートとして設定し、指定したプライベートVLANのグループに所属させる。
no形式で実行した場合は、該当ポートでのプライベートVLANのプロミスキャスポート設定を削除する。

### パラメーター

`group <1-32>` | プライベートVLANグループID

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 2-4 ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 2 isolated ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 3 isolated ↓
    awplus(config-vlan)# private-vlan 4 isolated ↓
    awplus(config-vlan)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode trunk ↓
    awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 2-4 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous group 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを通常形式で実行したとき、指定したプライベートVLANグループが存在していなかった場合は、該当するプライベートVLANグループが自動的に作成される。
■ 本コマンドをno形式で実行したことにより、指定したプライベートVLANグループの所属ポート数が0になった場合は、該当するプライベートVLANグループが自動的に削除される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport mode private-vlan trunk promiscuous（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport mode（インターフェースモード）
switchport mode private-vlan trunk secondary（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL