[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# connection-log events

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`(config)# connection-log events {{new & end} | all}`

`(config)# no connection-log events [{new & end} | all]`

ファイアウォール、NAT機能において、セッション開始、終了のログ記録を有効にする。
no形式で実行した場合はセッション開始、終了のログ記録を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`new` | セッション開始
`end` | セッション終了
`all` | newとendの両方。no形式で単に `no connection-log events` とした場合も all と同じ意味になる

### 使用例

■ ファイアウォール、NAT機能のセッション開始、終了をログに記録するよう設定する。

    awplus(config)# connection-log events all ↓

### 注意・補足事項

■ セッション開始と終了のログはlocal5ファシリティーで出力されるため、log(filter)で同ファシリティーのメッセージを出力する設定が必要。詳細はファイアウォール解説編の「ログ」の項を参照。
■ セッション開始のログフォーマットは次のとおり。

    NEW proto=[tcp|udp|icmp|...|<number>] orig_src=[ipv4addr|ipv6addr] orig_dst=[ipv4addr|ipv6addr] [orig_sport=<number>|] [orig_dport=<number>|] reply_src=[ipv4addr|ipv6addr] reply_dst=[ipv4addr|ipv6addr] reply_sport=<number> reply_dport=<number>

例

    NEW proto=ICMP orig_src=192.168.1.1 orig_dst=192.168.1.100 reply_src=192.168.1.100 reply_dst=192.168.1.1

■ セッション終了のログフォーマットは次のとおり。

    END proto=[tcp|udp|icmp|...|<number>] orig_src=[ipv4addr|ipv6addr] orig_dst=[ipv4addr|ipv6addr] orig_sport=<number> orig_dport=<number> orig_pkts=<number> orig_bytes=<number> reply_src=[ipv4addr|ipv6addr] reply_dst=[ipv4addr|ipv6addr] reply_sport=<number> reply_dport=<number> reply_pkts=<number> reply_bytes=<number>

例

    END proto=ICMP orig_src=192.168.1.1 orig_dst=192.168.1.100 orig_pkts=2 orig_bytes=168 reply_src=192.168.1.100 reply_dst=192.168.1.1 reply_pkts=2 reply_bytes=168

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- connection-log events（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

firewall（グローバルコンフィグモード）
nat（グローバルコンフィグモード）
show connection-log events（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK