[index] AT-AR1050V コマンドリファレンス 5.5.5

# network-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# network-mode {3g-only|4g-only|auto}`

`(config-if)# no network-mode`

USB型データ通信端末（cellular0）が使用するモバイル回線の種別（動作モード）を指定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻す。
初期状態は未設定（USB型データ通信端末のデフォルトモードで動作する）。

### パラメーター

`3g-only` | 3G回線を使用（3Gオンリーモード）
`4g-only` | 4G回線を使用（4Gオンリーモード）
`auto` | 3G、4G回線から自動選択（オートモード）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは下記のUSB型データ通信端末でのみサポート。他の端末を使用している場合は本コマンドを設定しないこと。

- ネクス、エヌ・ティ・ティ・ドコモ、NTTコミュニケーションズ UX302NC-R
- NTTコミュニケーションズ UX302NC
- 富士ソフト FS040U

■ 本コマンドで指定した回線設定（動作モード）はPPP接続の開始時にUSBデータ通信端末に設定される。PPP接続開始後に本コマンドを実行すると自動的にPPPインターフェースが再起動され、新しい回線設定でPPPの再接続が行われる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show cellular（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002735 Rev.AK